**-๑๗๘-**

แบบ ผ.๐๓

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๑๕๖๑-๒๕๖๔)**

**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านวังม่วง-บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๑๗๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง-บ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๗,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโสก-บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๙,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๑๘๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก-บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโสก-บ้านกุดนาขาม | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๕,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๑๘๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง-บ้านหนองฮังแหลว | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๕,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแพ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๔,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองจาน-บ้านบึงโน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๕,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองจาน-บ้านหนองบัวแพ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๕,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๑๘๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู-บ้านโพนบก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๗,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| **รวม** | **๑๐ โครงการ** | **-** | **-** | **๓๒,๔๐๐,๐๐๐** | **๓๒,๔๐๐,๐๐๐** | **๓๒,๔๐๐,๐๐๐** | **๓๒,๔๐๐,๐๐๐** | **-** | **-** | **-** |